**重庆建筑工程职业学院**

**竞争性磋商文件**

**项目名称：电梯实训项目钢结构井道建设**

**采 购 人：重庆建筑工程职业学院**

**2021年10月**

**目 录**

[第一篇 竞争性磋商邀请书 1](#_Toc25135)

[第二篇 供应商须知 4](#_Toc16843)

[一、磋商费用 4](#_Toc28131)

[二、竞争性磋商文件 4](#_Toc15880)

[三、磋商要求 4](#_Toc28865)

[第三篇 磋商项目技术需求 7](#_Toc19918)

[一、工期、实施地点及验收方式 8](#_Toc31470)

[二、质量保证及售后服务 8](#_Toc31463)

[三、付款方式 8](#_Toc10334)

[四、其他 8](#_Toc3459)

[第五篇 评审方法和评审标准 9](#_Toc29797)

[一、评审方法 9](#_Toc8193)

[二、评审标准 12](#_Toc21203)

[三、无效磋商条款 13](#_Toc22040)

[四、废标条款 14](#_Toc781)

[第六篇 响应文件格式要求 15](#_Toc31252)

[一、经济部分 17](#_Toc29882)

[二、技术部分 18](#_Toc6476)

[三、服务部分 20](#_Toc4855)

[四、资格条件部分 23](#_Toc16638)

[五、其它部分 29](#_Toc12864)

第一篇 竞争性磋商邀请书

重庆建筑工程职业学院对电梯实训项目钢结构井道建设项目进行竞争性磋商采购。欢迎有资格的供应商前来参与磋商。

**一、竞争性磋商内容**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 采购内容 | 最高限价（万元） | 磋商保证金（万元） | 成交供应商数量（名） | 备注 |
| 电梯实训项目钢结构井道建设 | 48.4 | 0.9 | 1 | 本项目为全费用总价包干，工作内容详见图纸。全费用总价包含人工费、材料费、施工机具费、管理费、利润、措施费（含安全文明施工费）、调试费、规费、税金、质保期保修维护等本项目的所有费用。 |

**二、资金来源**

自筹。

**三、供应商资格条件**

供应商是指向采购人提供货物、工程或者服务的法人、其他组织（以下简称供应商）。合格的供应商应首先符合政府采购法第二十二条规定的基本条件，同时符合根据下述设置的资格条件。

（一）基本资格条件：

1、具有独立承担民事责任的能力；

2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5、参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

6、法律、行政法规规定的其他条件。

（二）特定资格条件

供应商应具有钢结构工程专业承包资质叁级及以上（供应商提供有效资质证书并加盖供应商公章）。

**四、磋商有关说明**

（一）凡有意参加磋商的供应商，请于公告发布之日起至提交首次响应文件截止时间2021年10月20日14:30之前，在重庆建筑工程职业学院网站（www.cqjzc.edu.cn）下载本项目竞争性磋商文件，无论供应商下载与否，凡参加磋商的供应商均视为已知晓并同意所有竞争性磋商文件内容。

（二）竞争性磋商文件售价：300元，在递交响应文件时收取现金（售后不退）。

未特殊说明情况下，本竞争性磋商约定的币种均为人民币。

（三）供应商须满足以下三种要件，其响应文件才被接受：

1、按时报名签到并足额缴纳磋商文件购买费；

2、按时足额缴纳磋商保证金；

3、按时递交了响应文件。

**（四）响应文件的递交时间：2021年10月20日14:00-14:30。**

**（五）响应文件的递交地点：重庆建筑工程职业学院厚德楼210会议室，现场提交。**

（六）竞争性磋商地点：重庆建筑工程职业学院厚德楼210会议室。

（七）磋商开始时间：同响应文件递交截止时间。

（八）磋商费用：各供应商自行承担响应文件编制与递交所发生的一切费用，在任何情况下，采购人对上述费用均不承担任何责任。

**（九）本项目不接受供应商以联合体的形式参加磋商。**

**（十）来校参与磋商的供应商代表需佩戴口罩，并出示“渝康码”。**

**（十一）供应商需遵守学校防疫相关规定。**

（十二）进校方式：疫情期间，供应商进校踏勘和参与磋商需至少提前3小时申请学校专属电子身份码方可进校，具体操作请查看链接：[关于近期参加学院招投标活动供应商进出校园相关事宜的说明](https://www.cqjzc.edu.cn/Portal/portal/news/news_manage.htm?showNewDetails&id=1582269772884)

**五、磋商保证金**

1、竞争性磋商保证金金额：人民币玖仟元整。

2、竞争性磋商保证金的缴纳形式：

　　由供应商从其基本账户将保证金汇至重庆建筑工程职业学院的账号上，汇款时须注明：“电梯实训项目钢结构井道建设项目磋商保证金”，保证金的到账截止时间同响应文件递交截止时间。重庆建筑工程职业学院账户信息如下：

　　户名：重庆建筑工程职业学院

　　开户银行：重庆农村商业银行南岸支行峡口分理处

　　账号：0606010120010004099

　　（1）各供应商在银行转账（电汇）时，须充分考虑银行转账（电汇）的时间差风险，如同城转账、异地转账或汇款、跨行转账或电汇的时间要求。

　　（2）各供应商在递交保证金时，到款账户为上述指定的账户，来款账户必须为本公司基本账户。

　　（二）保证金退还方式

　　按照采购人财务相关规定，由采购人通知供应商具体办理退款手续。

**六、其它有关规定**

（一）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

（二）本项目的补遗文件（如果有）在重庆建筑工程职业学院官网（http://www.cqjzc.edu.cn）上发布，请各供应商注意下载；无论供应商下载与否，凡参加磋商的供应商均视为已知晓并同意本项目补遗文件（如果有）的内容。

（三）超过响应文件截止时间递交的响应文件，恕不接收。

（四）磋商费用：无论磋商结果如何，供应商参与本项目磋商的所有费用均由供应商自行承担。

（五）未尽事宜，以采购人最终通知为准。本项目竞争性磋商文件的解释权归重庆建筑工程职业学院。

**七、联系方式**

采购人：重庆建筑工程职业学院

本项目技术咨询：李老师023-61968242 采购过程咨询：丁老师 023-61968135

地  址：重庆市南岸区梨花大道857号。

 第二篇 供应商须知

**一、磋商费用**

参与磋商的供应商应承担其编制响应文件与递交响应文件所涉及的一切费用，不论磋商结果如何，采购人在任何情况下无义务也无责任承担这些费用。

**二、竞争性磋商文件**

（一）竞争性磋商文件由竞争性磋商邀请书，供应商须知，磋商项目技术需求，磋商项目服务需求，评审方法、评审标准、无效磋商条款和废标条款，响应文件格式要求六部分组成。

（二）采购人所作的一切有效的书面通知、修改及补充，都是竞争性磋商文件不可分割的部分。

（三）竞争性磋商文件的解释

供应商如对竞争性磋商文件有疑问，必须以书面形式向采购人要求澄清，采购人可视具体情况做出处理或答复。如供应商未提出疑问，视为完全理解并同意本项目竞争性磋商文件。一经进入磋商程序，即视为供应商已详细阅读全部文件资料，完全理解竞争性磋商文件所有条款内容并同意放弃对这方面有不明白及误解的权利。

（四）本竞争性磋商文件中，采购人根据与供应商磋商情况可能实质性变动的内容为竞争性磋商文件第三篇、第四篇全部内容。

**三、磋商要求**

（一）响应文件

供应商应当按照竞争性磋商文件的要求编制响应文件，并对竞争性磋商文件提出的要求和条件作出实质性响应，响应文件原则上采用软面订本，同时应编制完整的页码、目录。

响应文件由第六篇“响应文件格式要求”规定的部分和供应商所作的一切有效补充、修改和承诺等文件组成，供应商应按照第六篇“响应文件格式要求”规定的目录顺序组织编写和装订，也可在基本格式基础上对表格进行扩展，未规定格式的由供应商自定格式。

（二）磋商保证金：

1、供应商提交保证金金额和方式详见“第一篇”；

2、发生以下情况之一者，保证金不予退还：

（1）供应商在提交响应文件截止时间后撤回响应文件的；

（2）供应商在响应文件中提供虚假材料的；

（3）除因不可抗力或竞争性磋商文件认可的情形以外，成交供应商不与采购人签订合同的；

（4）供应商与采购人、其他供应商恶意串通的；

（5）成交供应商不按规定的时间或拒绝按成交状态签订合同（即不按照采购文件确定的合同文本以及采购标的、采购金额、采购数量、技术和服务要求等事项签订采购合同的）。

（三）报价要求

竞争性磋商文件所确定的采购范围内的全部工作内容的价格体现，并且包括利润、税金及政策性文件规定的各项应有费用及所有一切风险、责任和义务的费用。

因成交供应商自身原因造成漏报、少报皆由其自行承担责任，采购人不再补偿。

（四）修正错误

若供应商所递交的响应文件或最后报价中的价格出现大写金额和小写金额不一致的错误，以大写金额修正为准。

采购人按上述修正错误的原则及方法修正供应商的报价，供应商同意并签字确认后，修正后的报价对供应商具有约束作用。如果供应商不接受修正后的价格，将失去成为成交供应商的资格。

（五）提交响应文件的份数和签署

1、响应文件一式三份（其中正本一份，副本两份），副本可为正本的复印件，应与正本一致，如出现不一致情况以正本为准。

2、在响应文件正本中，竞争性磋商文件第六篇响应文件格式中规定签字、盖章的地方必须按其规定签字、盖章。

3、若供应商对响应文件的错处作必要修改，则应在修改处加盖供应商公章或由法定代表人或法定代表人授权代表签字确认。

4、电报、电话、传真、邮寄形式的响应文件概不接受。

（六）响应文件的递交

1、响应文件的密封与标记

（1）响应文件的正本、副本以及电子文档均应密封送达磋商地点，应在封套上注明项目名称、供应商名称。若正本、副本分别进行密封，还应在封套上注明“正本”、“副本”字样。

（2）封套的封口处应加盖供应商公章或由法定代表人授权代表签字。

（七）响应文件语言：简体中文

（八）供应商参与人员

各供应商应当派1-2名代表参与磋商，至少1人应为法定代表人或具有法定代表人授权委托书的授权代表，代表必须携带身份证以备查验。

（九）无效磋商

供应商发生以下条款情况之一者，视为无效磋商，其响应文件将被拒绝：

1、供应商不符合规定的基本资格条件或特定资格条件的；

2、供应商的法定代表人或其授权代表未参加磋商；

3、供应商的报价超过最高限价的；

4、供应商响应文件内容有与国家现行法律法规相违背的内容，或附有采购人无法接受的条件；

5、供应商未在截止时间前提交足额报名费和磋商保证金的；

6、供应商未通过资格性检查或磋商文件未通过符合性检查的；

7、供应商超出其营业执照或事业单位法人证书上经营范围（业务范围）磋商的；

8、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加本次磋商；

9、磋商文件未按照竞争性磋商文件第六篇磋商文件格式中所规定签字、盖章的；

10、磋商文件出现多个方案的；

11、磋商文件含有违反国家法律、法规的内容，或附有采购人不能接受的条件的。

第三篇 磋商项目技术需求

### 一、施工内容

### 在重庆建筑工程职业学院勤业楼实施，具体内容按图纸实施。

### 二、材料技术要求

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 内容 | 主要技术参数 | 数量 |
| 1 | 独立基础 | 独立基础垫层采用C20混凝土；独立基础采用C30砼混凝土（抗渗等级P6级），基础厚度为500mm；HPB300钢筋，HRB400基础钢筋保护层厚度40mm。 | 28个 |
| 2 | 主结构梁柱 | 使用Q235B材质钢板，板厚小于16mm时，抗拉、压、弯强度设计值215N/mm2,抗剪强度125N/mm2；2.所有型钢均采用现行国家标准GB/T700-2006《碳素结构钢》中规定的Q235B钢，对焊接结构用钢，应具有碳当量的合格保证；3.结构次梁、斜梁、支撑筋板等均采用Q235B钢或与之等强的材料；柱脚螺栓，预埋板件均采用Q235B钢；焊缝应满足规范要求，不同强度的钢材焊接，焊接材料的强度应按强度较低的钢材选用。 | 钢管柱：8.235t钢梁：11.765t |
| 3 | 钢板楼板载荷及材料 | 1.载荷标准值为3.5KN/m2；2.采用厚度为10mm花纹钢板。 | 115.16m2 |
| 4 | 栏杆载荷及材料 | 栏杆水平载荷为1.0KN/m2,栏杆竖向载荷1.2KN/m2；2.栏杆采用不锈钢材质；3.植筋时严格按照工艺流程进行，钻孔时，孔深必须满足设计要求，并不得损伤钢筋。 | 栏杆：153.77米 |
| 5 | 涂料 | 满足规范要求，满足设计防火、防腐要求 | 需涂刷钢材重量：24717t |

### 三、其他要求

1.各供应商应严格响应上述项目要求，响应文件做响应时应对现场施工情况做详细了解及堪查。

第四篇 磋商项目服务需求

**一、工期、实施地点及验收方式**

（一）工期

合同签订后60个日历天内完成该项目全部工作内容。

（二）实施地点

重庆市南岸区梨花大道857号重庆建筑工程职业学院勤业楼A108，具体地点由采购人指定。

（三）验收方式

1.验收依据：供应商参加本项目竞争性磋商的磋商文件、响应文件、合同、相关材料、现行施工及验收规范，以及交货时提交的相应文档为本项目验收依据。

2.验收合格条件如下：

（1）技术参数与图纸内容一致，性能指标达到规定的标准，并经采购人确认。

**二、质量保证及售后服务**

1.项目实施后，供应商须提供7×24 小时技术支持服务，项目出现故障时，在4 小时内响应并提出解决方案，8 小时之内解决故障，重大故障需安排技术人员到现场提供技术服务，以保证系统的正常使用。

2.整个项目质保期最低为2年（以供应商响应服务承诺为准）。

**三、付款方式**

1.合同签订前成交供应商向采购人缴纳中标金额的5%履约保证金。

2.项目验收合格后，成交供应商向采购人开具发票，采购人成交供应商支付中标价的100%，履约保证金待质保期满后无息退还。

**四、****其他**

其他未尽事宜在合同中详细约定。

第五篇 评审方法和评审标准

**一、评审方法**

**（一）评审方法**

本项目采用综合评分法进行评审（评分标准附后）。

**（二）磋商程序**

竞争性磋商按本文件规定的时间和地点进行。供应商须有法定代表人或其授权代表参加并签到。磋商以抽签的形式确定磋商顺序，由采购人分别与各供应商进行磋商。在正式磋商前，对各供应商的资格条件、响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查，各供应商只有在完全符合磋商要求的前提下，才能参与正式磋商，审查的内容如下：

1.资格性检查

依据法律法规和竞争性磋商文件的规定，对磋商文件中的资格证明、磋商保证金等进行审查，以确定供应商是否具备磋商资格。资格性检查资料表如下：

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **序号** | **检查因素** | **检查内容** |
| 1 | 供应商应符合的基本资格条件 | （1）具有独立承担民事责任的能力 | 供应商法人营业执照（副本）或事业单位法人证书（副本）、组织机构代码证复印件（注1）； 供应商法定代表人身份证明和法定代表人授权代表委托书。不具有独立法人的分公司、办事处等分支机构不能参加竞争性磋商。 |
| （2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度 | 供应商提供书面声明（见格式文件）。 |
| （3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力 | 供应商提供书面声明（见格式文件）。 |
| （4）有依法缴纳税收和社会保障金的良好记录 | 供应商提供书面声明（见格式文件）。 |
| （5）法律、行政法规规定的其他条件 |  |
| 2 | 保证金 | 截止时间前按要求缴纳磋商保证金。 |  |
| 3 | 特定资格条件 | 按本文件第一篇特定资格条件要求提供 |

注1：供应商按“多证合一”登记制度办理营业执照的，组织机构代码证、税务登记证（副本）和社会保险登记证以供应商所提供的营业执照（副本）复印件为准。

2.符合性检查

依据竞争性磋商文件的规定，从磋商文件的有效性、完整性和对竞争性磋商文件的响应程度进行审查，以确定是否对竞争性磋商文件的实质性要求作出响应。符合性检查资料表如下：

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **序号** | **评审因素** | **评审标准** |
| 1 | 有效性审查 | 磋商文件签署 | 磋商文件上法定代表人或其授权代表人的签字齐全。 |
| 法定代表人身份证明及授权委托书 | 法定代表人身份证明及授权委托书有效，符合竞争性磋商文件规定的格式，签字或盖章齐全。 |
| 磋商方案 | 只能有一个方案磋商。 |
| 2 | 完整性审查 | 磋商文件份数 | 磋商文件正、副本数量符合竞争性磋商文件要求。 |
| 磋商文件内容 | 磋商文件内容齐全、无遗漏。 |
| 3 | 竞争性磋商文件的响应程度审查 | 磋商文件内容 | 对竞争性磋商文件第三篇规定的竞争性磋商项目内容作出响应。 |
| 磋商有效期 | 满足竞争性磋商文件规定。 |

3.采购人在对响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查时，可以要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等以书面形式作出必要的澄清、说明或者更正，供应商的澄清、说明或者更正应当由法定代表人或其授权代表签字或者加盖公章。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

4.在磋商过程中磋商的任何一方不得向他人透露与磋商有关的技术资料、价格或其他信息。

5.在磋商过程中，采购人可以根据竞争性磋商文件和磋商情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款，但不得变动竞争性磋商文件中的其他内容。实质性变动的内容，须经采购人代表确认。对竞争性磋商文件作出的实质性变动是竞争性磋商磋商文件的有效组成部分，采购人应当及时以书面形式同时通知所有参加磋商的供应商。

6.经磋商确定最终采购需求且磋商结束后，供应商应当按照竞争性磋商文件的变动情况和磋商小组的要求重新提交响应文件或重新做出相关的书面承诺，最后书面提交最后报价及有关承诺（填写《最后报价表》并密封提交）。已提交响应文件但未在规定时间内进行最后报价的供应商，视为放弃最后报价，以供应商响应文件中的报价为准。

7.磋商小组采用综合评分法对提交最后报价的供应商的响应文件和最后报价（含有效书面承诺）进行综合评分。综合评分法，是指响应文件满足竞争性磋商文件全部实质性要求且按照评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为成交候选供应商的评审方法。供应商总得分为价格、服务、商务等评定因素分别按照相应权重值计算分项得分后相加，满分为100分。

**（三）评审依据**

评审的依据为竞争性磋商文件、响应文件（含有效的补充文件）。采购人判断响应文件对竞争性磋商文件的响应，仅基于响应文件本身而不靠外部证据。

**（四）评审委员会**

1.采购人根据本次磋商的特点自行组建评审委员会。评审委员会对磋商文件进行审查、质疑、评估和比较。

2.评审委员会成员名单保密，评审在有关部门监督的状态下进行。

3.评审委员会成员应当客观公正履行职务，遵守职业道德，对所提出的评审意见承担个人责任。评审委员会成员不得私下接触供应商，不得接受供应商的财物或其他好处。

4.评审期间，评审委员会成员根据需要对某些供应商进行质询，供应商法人代表或其委托人必须等候。

**（五）评审原则和方法**

1.严格依法评审，坚持公平、公正的原则。

2.严格按照竞争性磋商文件的要求和条件进行。

3.本次评审采用综合评分法（评分标准附后）。采购人不保证报价最低的供应商能够成为成交供应商，且无义务承担对未成交供应商的任何责任。

4.评审委员会按照竞争性磋商文件要求的评分标准进行综合评审打分，以评审总得分高低排序并推荐1名候选成交供应商。

**（六）授予合同**

1.授予合同的原则

严格按照竞争性磋商文件的要求和条件进行评审，择优确定成交供应商。

2.成交通知

（1）评审结束后，评审委员会按评审总得分高低排序并推荐1名成交候选人。

（2）采购人将评审结果在学院官网（http://www.cqjzc.edu.cn）上公示，公示期满后，采购人将以书面形式向成交供应商发出《成交通知书》。《成交通知书》一经发出即发生法律效力。

3.签订合同

（1）采购人应当自《成交通知书》发出之日起三十日内，按照竞争性磋商文件和成交供应商响应文件的约定，与成交供应商签订书面合同。所签订的合同不得对竞争性磋商文件和供应商的响应文件作实质性修改。

（2）竞争性磋商文件、供应商的响应文件及澄清文件、《成交通知书》等，均为双方签订合同的依据。

（3）合同生效条款由双方约定，法律、行政法规规定应当办理批准、登记等手续后生效的合同，依照其规定。

（4）如成交人违约放弃成交或因不可抗力提出不能履行合同等，采购人重新组织采购。

**二、评审标准**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **评分因素及权值** | **分值** | **评分标准** | 说明 |
| 1 | 磋商报价（30%） | 30 | 满足资格要求的最低的供应商的价格为磋商基准价。按照下列公式计算每个供应商的磋商报价得分。磋商报价得分=（磋商基准价/最后磋商报价）×价格权值×100 | 如整体报价低于清单限价的85%，供应商签订合同前须缴纳2倍差额保证金 |
| 2 | 技术部分（40%） | 项目技术方案（24分） | 供应商根据实际情况，针对钢结构中施工工艺方案进行打分：1.钢结构构件制作技术方案2.钢结构主体安装技术方案3.电焊技术方案4.钢结构专项吊装技术方案以上4点，能完整清楚阐述，包括但不限于工艺流程图、施工工艺要点说明等材料的，得6分；提供的方案仅有工艺流程图，但无详细施工工艺要点说明的，得3分；仅简单阐述，未提供工艺流程图、施工工艺要点说明的得1分；没有提供相关方案的，得0分，以上任意两条技术方案未提供的，项目技术方案部分为0分。 |  |
| 质量安全管理方案（8分） | 供应商根据实际情况，方案内容包括但不限于质量安全管理体系、落实质量与安全检查制度、质量与安全的预控、质量与安全的控制等。能完整或更多反映出相关内容的，为优秀，得8分；能部分表现出相关内容的，为良好，得5分；表现内容一般的，为一般，得2分；没有提供相关方案的，为差，得0分。 |  |
| 项目实施进度（3分） | 供应商根据实际情况，有针对性地编制项目实施进度安排，对项目的理解、方案合理性、组织机构健全情况、工期进度、质量监控及安全措施完善程度等，能细化到日历天中具体工作时长的且能表明人员力量与时间关系的为优秀得4分；能表现处一定工作安排的为一般，得2分；差或未提供得0分。 |  |
| 售后服务方案（5分） | 供应商提供详细售后服务方案能够反映其售后服务能力能够达到“第四篇项目商务要求”中“质量保证及售后服务”要求的，得4分；未详细表述或表述情况不完整的，得1分；未提供方案或提供方案但不能达到要求的，得0分。 |  |
| 3 | 商务部分（30%） | 供应商能力（10分） | 1.供应商具有国家市场监督管理总局颁发的特种设备制造许可证（电梯类相关）得2分，否则不得分。2.供应商具有重庆市质量技术监督局颁发的特种设备安装改造修理许可证（电梯类相关）得2分，否则不得分。3．供应商具有中国质量认证中心颁发的质量管理体系认证得2分，否则不得分。4．供应商具有中国质量认证中心颁发的职业健康安全管理体系认证得2分，否则不得分。5．供应商具有中国质量认证中心颁发的环境管理体系认证得2分，否则不得分。 | 供应商须提供相关认证、证书的复印件加盖供应商公章 |
| 供应商实施能力（10分） | 1. 供应商为本项目拟派的项目负责人曾担当过2个（含）以上的与本次项目类似项目的每2个得1分，不超过2分。没有不得分。
2. 供应商为本项目拟派的项目负责人具有建筑工程专业二级建造师及以上的等级证书的得2分，没有不得分。
3. 供应商为本项目拟派的安全负责人，具有注册安全工程师证书，得2分，否则得0分。
4. 供应商为本项目拟派的施工人员，具有焊接技术工程证书的得2分，否则得0分。
5. 供应商为本项目拟派的施工人员，具有机电工程师的得2分，否则得0分。
 | 1.供应商须提供能佐证项目负责人能力的施工组织设计方案或验收报告等相关证明文件复印件并加盖供应商公章2.供应商须提供相关人员的证书、身份证复印件和供应商缴纳近1年以上的社保证明复印件并加盖供应商公章。 |
| 业绩（10分） | 供应商提供2018年8月以后至今，与本次项目内容相同或相近的项目案例（项目为最终用户与供应商直接签定合同，且已完成验收），提供1个得2分，最多可得10分。 |  |

**三、无效磋商条款**

供应商或其磋商文件出现下列情况之一者，应为无效磋商：

（一）供应商不符合规定的基本资格条件或特定资格条件的；

（二）供应商的法定代表人或其授权代表未参加磋商；

（三）供应商的报价超过最高限价的；

（四）供应商响应文件内容有与国家现行法律法规相违背的内容，或附有采购人无法接受的条件；

（五）供应商未在截止时间前提交足额报名费和磋商保证金的；

（六）供应商未通过资格性检查或磋商文件未通过符合性检查的；

（七）供应商超出其营业执照或事业单位法人证书上经营范围（业务范围）磋商的；

（八）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加本次磋商；

（九）磋商文件未按照竞争性磋商文件第六篇磋商文件格式中所规定签字、盖章的；

（十）磋商文件出现多个方案的；

（十一）磋商文件含有违反国家法律、法规的内容，或附有采购人不能接受的条件的。

**四、废标条款**

采购人评审时出现以下情况之一的，应予废标：

（一）符合专业条件的供应商或者对竞争性磋商文件作实质响应的供应商不足三家的；

（二）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（三）因重大变故，采购任务取消的；

废标后，除采购任务取消情形外，应当重新组织采购。

第六篇 响应文件格式要求

**目录：**

**一、经济部分**

（一）竞争性磋商报价函（格式文件）；

（二）明细报价表。

**二、技术部分**

（一）技术应答；

（二）技术响应偏离表；

**注：**上述内容包括（但不仅限于）。

**三、服务部分**

（一）服务要求响应情况；

（二）服务响应偏离表；

（三）其它优惠承诺。

注：上述内容包括（但不仅限于）。

**四、资格条件部分**

（一）企业简介；

（二）法人营业执照（副本）或事业单位法人证书（副本）、组织机构代码证复印件；

（三）法定代表人身份证明及授权委托书；

（四）书面声明（格式文件）；

**注：**上述内容包括（但不仅限于）。

**五、其他部分**

其他与项目有关的资料。

**重庆建筑工程职业学院**

电梯实训项目钢结构井道建设采购磋商

**响 应 文 件**

|  |  |
| --- | --- |
| 供应商： |  （单位名称）（公章）  |

 年 月 日

**一、经济部分**

**（一）竞争性磋商报价函**

**竞争性磋商报价函**

重庆建筑工程职业学院：

我方收到重庆建筑工程职业学院电梯实训项目钢结构井道建设项目采购竞争性磋商文件，经详细研究，决定参加该磋商项目的竞争性磋商。

1、愿意按照竞争性磋商文件中的一切要求，提供本项目的交货及技术服务，报价为人民币（大写） \_\_\_\_\_元；人民币（小写） 元。

2、我方现提交的响应文件为：响应文件正本 份，副本 份。

3、我方承诺：本次磋商的有效期为90天。

4、我方完全理解和接受贵方竞争性磋商文件的一切规定和要求及磋商评审办法。

5、在整个竞争性磋商过程中，我方若有违规行为，接受按照《中华人民共和国政府采购法》和《竞争性磋商文件》的相关规定给予处罚。

6、我方若成为成交供应商，将按照最终磋商结果签订合同，并且严格履行合同义务。本报价函将成为合同文件的组成部分。

供应商（公章）： 地址：

电话： 传真：

网址： 邮编：

联系人： 年 月 日

**（二）报价明细表**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 内容 | 主要技术参数 | 数量 | 单价（元） | 金额（元） |
| 1 | 独立基础 | 1. 独立基础垫层采用C20混凝土；2. 独立基础采用C30砼混凝土（抗渗等级P6级），基础厚度为500mm；3. HPB300钢筋，HRB400基础钢筋保护层厚度40mm。 | 28个 |  |  |
| 2 | 主结构梁柱 | 1. 使用Q235B材质钢板，板厚小于16mm时，抗拉、压、弯强度设计值215N/mm2,抗剪强度125N/mm2；2. 所有型钢均采用现行国家标准GB/T700-2006《碳素结构钢》中规定的Q235B钢，对焊接结构用钢，应具有碳当量的合格保证；3. 结构次梁、斜梁、支撑筋板等均采用Q235B钢或与之等强的材料；4. 柱脚螺栓，预埋板件均采用Q235B钢；5. 焊缝应满足规范要求，不同强度的钢材焊接，焊接材料的强度应按强度较低的钢材选用。 | 钢管柱：8.235t钢梁：11.765t |  |  |
| 3 | 钢板楼板载荷及材料 | 1.载荷标准值为3.5KN/m2；2.采用厚度为10mm花纹钢板。 | 115.16m2 |  |  |
| 4 | 栏杆载荷及材料 | 1. 栏杆水平载荷为1.0KN/m2,栏杆竖向载荷1.2KN/m2；2. 栏杆采用不锈钢材质；3. 植筋时严格按照工艺流程进行，钻孔时，孔深必须满足设计要求，并不得损伤钢筋。 | 栏杆：153.77米 |  |  |
| 5 | 涂料 | 满足规范要求，满足设计防火、防腐要求 | 需涂刷钢材重量：24717t |  |  |
| 6 | 总价 |  |  |

说明：本表内容、数量不得更改，否则按无效响应处理。

供应商（公章）： 地址：

电话： 传真：

网址： 邮编：

联系人： 年 月 日

**二、技术部分**

1. **技术应答**

格式自拟

**（二）技术响应偏离表**

**技术响应偏离表**

项目名称：

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 内容 | 采购要求 | 磋商应答 | 差异说明 |
| 1 | 施工内容 | 在重庆建筑工程职业学院勤业楼实施，具体内容按图纸实施。 |  |  |
| 2 | 独立基础 | 1. 独立基础垫层采用C20混凝土；2. 独立基础采用C30砼混凝土（抗渗等级P6级），基础厚度为500mm；3.HPB300钢筋，HRB400基础钢筋保护层厚度40mm。 |  |  |
| 3 | 主结构梁柱 | 使用Q235B材质钢板，板厚小于16mm时，抗拉、压、弯强度设计值215N/mm2,抗剪强度125N/mm2；2.所有型钢均采用现行国家标准GB/T700-2006《碳素结构钢》中规定的Q235B钢，对焊接结构用钢，应具有碳当量的合格保证；3. 结构次梁、斜梁、支撑筋板等均采用Q235B钢或与之等强的材料；4. 柱脚螺栓，预埋板件均采用Q235B钢；5. 焊缝应满足规范要求，不同强度的钢材焊接，焊接材料的强度应按强度较低的钢材选用。 |  |  |
| 4 | 钢板楼板载荷及材料 | 1.载荷标准值为3.5KN/m2；2.采用厚度为10mm花纹钢板。 |  |  |
| 5 | 栏杆载荷及材料 | 1. 栏杆水平载荷为1.0KN/m2,栏杆竖向载荷1.2KN/m2；2. 栏杆采用不锈钢材质；3. 植筋时严格按照工艺流程进行，钻孔时，孔深必须满足设计要求，并不得损伤钢筋。 |  |  |
| 6 | 涂料 | 满足规范要求，满足设计防火、防腐要求 |  |  |

供应商： 法人授权代表：

 （供应商公章） （签字或盖章）

 年 月 日

注：1、本表即为对本项目“第三篇 磋商项目技术需求”中所列技术要求进行比较和响应；

2、该表应按照竞争性磋商文件要求逐条如实填写，根据磋商情况在“差异说明”项填写正偏离或负偏离及原因，完全符合的填写“无差异”；

3、该表可扩展；

4、可附相关技术支撑材料；（格式自定）。

**三、服务部分**

**（一）服务要求响应情况**

**包含：交货期、交货地点、服务条款等（格式自定）。**

**（二）服务响应偏离表**

**服务响应偏离表（本表可自行设计格式）**

对于竞争性磋商文件的服务要求，如有任何偏离请如实填写下表：

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 采购要求 | 磋商应答 | 差异说明 |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |

供应商： 法人授权代表：

（供应商公章） （签字或盖章）

 年 月 日

注：

1、本表即为对本项目“第四篇 磋商项目服务需求”中所列服务要求进行比较和响应；

2、该表应按照竞争性磋商文件要求逐条如实填写，根据磋商情况在“差异说明”项填写正偏离或负偏离及原因，完全符合的填写“无差异”；

3、该表可扩展；

4、可附相关支撑材料；（格式自定）。

**（三）其它优惠承诺（格式自定）**

**四、资格条件部分**

**（一）企业简介（格式自定）**

**（二）法人营业执照（副本）或事业单位法人证书（副本）、组织机构代码证复印件**

**（三）法定代表人身份证明及授权委托书**

**法定代表人身份证明**

供应商名称：

地址：

成立时间：

经营期限：

姓名： 性别：

特此证明。

供应商：

 （盖单位公章）

 年 月 日

**授 权 委 托 书**

本人 系 的法定代表人，现委托 为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、 修改 电梯实训项目钢结构井道建设 磋商文件、签订合同和处理有关事宜， 其法律后果由我方承担。

委托期限： 自 年 月 日至 年 月 日。

代理人无转委托权。

投 标 人： （盖单位公章）

法定代表人： （签字或签章）

身份证号码：

委托代理人： （签字）

身份证号码：

 年 月 日

|  |  |
| --- | --- |
| 法定代表人身份证复印件正面 | 委托代理人身份证复印件正面 |

注：1、法定代表人参加磋商活动并签署文件的不需要授权委托书，只需提供法定代表人身份证明；非法定代表人参加磋商活动及签署文件的除提供法定代表人身份证明外还须提供授权委托书。

2、法定代表人身份证明及授权委托书原件装入磋商文件一并递交。

**（四）书面声明**

致：重庆建筑工程职业学院：

 郑重声明，我公司具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；我公司具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；我公司有依法缴纳税收和社会保障金的良好记录；我公司参加本项目采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录，未被列入经营异常名录或者严重违法企业名单、无仲裁或诉讼介入情况、没有被有关部门明文规定市场禁入，符合本项目磋商文件规定的供应商资格条件。在合同签订前后随时愿意提供相关证明材料，我方对以上声明负全部法律责任。

特此声明。

 供应商： （盖章）

 日 期： 年 月 日

**五、其它部分**